<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;BR&gt;Wurth Elektronik - Automotive - RF Inductors - WE-MCI&lt;br&gt;
&lt;Hr&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-5000&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/eagle_4.php"&gt;www.we-online.com/eagle&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither Autodesk nor Würth Elektronik eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
&lt;br&gt;Eagle Version 9, Library Revision 2022b, 2022-11-08&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronikb</description>
<packages>
<package name="WE-MCI_0402">
<description>&lt;B&gt;WE-MCI Multilayer Ceramic SMT Inductor
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;Size: 0402,SMT,2pins
&lt;BR&gt;L X W X H=1.0mm X 0.5mm X 0.5mm</description>
</package>
<package name="WE-MCI_0603">
<description>&lt;B&gt;WE-MCI Multilayer Ceramic SMT Inductor
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;Size: 0603,SMT,2pins
&lt;BR&gt;L X W X H=1.6mm X 0.8mm X 0.8mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="L">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="WE-MCI_0402" prefix="L">
<description>&lt;b&gt; WE-MCI Multilayer Ceramic SMT Inductor 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Characteristics
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/b&gt;Multilayer inductor with ceramic body
&lt;br&gt; Operating temperature range: -55 ºC up to +125 ºC
&lt;br&gt; Double side polarity marking
&lt;br&gt; Inductive tolerances of 5%; 0,3 nH
&lt;br&gt; AEC-Q200
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt; Applications
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/b&gt; Infotainment
&lt;br&gt; Key-less entry
&lt;br&gt; Filter circuits
&lt;br&gt; High frequency circuits
&lt;br&gt; Bluetooth
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/katalog/media/o184370v209%20WE-MCI_0402_0603_Group.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/katalog/media/o184370v209%20WE-MCI_0402_0603_Group.jpg" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="www.we-online.com/catalog/WE-MCI/?utm_source=eagle_model&amp;utm_medium=description_link&amp;utm_campaign=eisos_eagle"&gt;www.we-online.com/katalog/WE-MCI&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/b&gt;Updated  by  Ella Wu 2022-11-08&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;2022 (C) Wurth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WE-MCI_0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="_7847803100">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847803100?ae"/>
<attribute name="FRES" value="8000MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847803100 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.1ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="1nH"/>
</technology>
<technology name="_7847803270">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847803270?ae"/>
<attribute name="FRES" value="6000MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847803270 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.17ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="2.7nH"/>
</technology>
<technology name="_7847803330">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847803330?ae"/>
<attribute name="FRES" value="6000MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847803330 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.19ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="3.3nH"/>
</technology>
<technology name="_7847803390">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847803390?ae"/>
<attribute name="FRES" value="6000MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847803390 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.19ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="3.9nH"/>
</technology>
<technology name="_7847803560">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847803560?ae"/>
<attribute name="FRES" value="5300MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847803560 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.26ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="5.6nH"/>
</technology>
<technology name="_7847803680">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847803680?ae"/>
<attribute name="FRES" value="4200MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847803680 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.29ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="6.8nH"/>
</technology>
<technology name="_7847803820">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847803820?ae"/>
<attribute name="FRES" value="3600MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847803820 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.33ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="8.2nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804100">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804100?ae"/>
<attribute name="FRES" value="3200MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804100 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.35ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="10nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804101">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804101?ae"/>
<attribute name="FRES" value="600MHz"/>
<attribute name="IR" value="150mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804101 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.6ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="100nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804120">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804120?ae"/>
<attribute name="FRES" value="2800MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804120 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.41ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="12nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804150">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804150?ae"/>
<attribute name="FRES" value="2300MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804150 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.46ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="15nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804180">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804180?ae"/>
<attribute name="FRES" value="2100MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804180 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.51ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="18nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804181">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804181?ae"/>
<attribute name="FRES" value="500MHz"/>
<attribute name="IR" value="150mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804181 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="3.38ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="180nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804270">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804270?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1600MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804270 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.67ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="27nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804271">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804271?ae"/>
<attribute name="FRES" value="500MHz"/>
<attribute name="IR" value="110mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804271 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="4.9ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="270nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804330">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804330?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1500MHz"/>
<attribute name="IR" value="200mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804330 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.67ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="33nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804390">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804390?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1200MHz"/>
<attribute name="IR" value="200mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804390 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.06ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="39nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804470">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804470?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1000MHz"/>
<attribute name="IR" value="200mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804470 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.15ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="47nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804560">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804560?ae"/>
<attribute name="FRES" value="800MHz"/>
<attribute name="IR" value="200mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804560 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.2ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="56nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804680">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804680?ae"/>
<attribute name="FRES" value="800MHz"/>
<attribute name="IR" value="180mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804680 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.25ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="68nH"/>
</technology>
<technology name="_7847804820">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847804820?ae"/>
<attribute name="FRES" value="600MHz"/>
<attribute name="IR" value="150mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847804820 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.6ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="82nH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WE-MCI_0603" prefix="L">
<description>&lt;b&gt; WE-MCI Multilayer Ceramic SMT Inductor 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Characteristics
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/b&gt;Multilayer inductor with ceramic body
&lt;br&gt; Operating temperature range: -55 ºC up to +125 ºC
&lt;br&gt; Double side polarity marking
&lt;br&gt; Inductive tolerances of 5%; 0,3 nH
&lt;br&gt; AEC-Q200
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt; Applications
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/b&gt; Infotainment
&lt;br&gt; Key-less entry
&lt;br&gt; Filter circuits
&lt;br&gt; High frequency circuits
&lt;br&gt; Bluetooth
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/katalog/media/o184370v209%20WE-MCI_0402_0603_Group.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/katalog/media/o184370v209%20WE-MCI_0402_0603_Group.jpg" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="www.we-online.com/catalog/WE-MCI/?utm_source=eagle_model&amp;utm_medium=description_link&amp;utm_campaign=eisos_eagle"&gt;www.we-online.com/katalog/WE-MCI&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;/b&gt;
&lt;/b&gt;Updated  by  Ella Wu 2022-11-08&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;2022 (C) Wurth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WE-MCI_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="_7847805100">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847805100?ae"/>
<attribute name="FRES" value="10000MHz"/>
<attribute name="IR" value="1300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847805100 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.05ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="1nH"/>
</technology>
<technology name="_7847805220">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847805220?ae"/>
<attribute name="FRES" value="6000MHz"/>
<attribute name="IR" value="950mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847805220 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.1ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="2.2nH"/>
</technology>
<technology name="_7847805390">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847805390?ae"/>
<attribute name="FRES" value="6000MHz"/>
<attribute name="IR" value="850mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847805390 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 10 "/>
<attribute name="RDC" value="0.12ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="3.9nH"/>
</technology>
<technology name="_7847805470">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847805470?ae"/>
<attribute name="FRES" value="4000MHz"/>
<attribute name="IR" value="700mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847805470 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 10 "/>
<attribute name="RDC" value="0.14ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="4.7nH"/>
</technology>
<technology name="_7847805560">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847805560?ae"/>
<attribute name="FRES" value="4000MHz"/>
<attribute name="IR" value="700mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847805560 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 10 "/>
<attribute name="RDC" value="0.14ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="5.6nH"/>
</technology>
<technology name="_7847805680">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847805680?ae"/>
<attribute name="FRES" value="4000MHz"/>
<attribute name="IR" value="650mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847805680 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 10 "/>
<attribute name="RDC" value="0.16ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="6.8nH"/>
</technology>
<technology name="_7847805820">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847805820?ae"/>
<attribute name="FRES" value="3500MHz"/>
<attribute name="IR" value="650mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847805820 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 10 "/>
<attribute name="RDC" value="0.16ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="8.2nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806100">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806100?ae"/>
<attribute name="FRES" value="3400MHz"/>
<attribute name="IR" value="550mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806100 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.24ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="10nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806101">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806101?ae"/>
<attribute name="FRES" value="600MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806101 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.85ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="100nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806120">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806120?ae"/>
<attribute name="FRES" value="2600MHz"/>
<attribute name="IR" value="550mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806120 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.24ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="12nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806121">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806121?ae"/>
<attribute name="FRES" value="500MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806121 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="0.85ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="120nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806150">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806150?ae"/>
<attribute name="FRES" value="2300MHz"/>
<attribute name="IR" value="550mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806150 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.24ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="15nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806151">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806151?ae"/>
<attribute name="FRES" value="500MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806151 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.2ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="150nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806180">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806180?ae"/>
<attribute name="FRES" value="2000MHz"/>
<attribute name="IR" value="550mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806180 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.24ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="18nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806181">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806181?ae"/>
<attribute name="FRES" value="400MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806181 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.2ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="180nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806220">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806220?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1600MHz"/>
<attribute name="IR" value="500mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806220 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.34ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="22nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806221">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806221?ae"/>
<attribute name="FRES" value="400MHz"/>
<attribute name="IR" value="250mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806221 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.2ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="220nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806270">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806270?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1400MHz"/>
<attribute name="IR" value="500mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806270 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.34ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="27nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806271">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806271?ae"/>
<attribute name="FRES" value="400MHz"/>
<attribute name="IR" value="250mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806271 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.9ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="270nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806330">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806330?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1200MHz"/>
<attribute name="IR" value="400mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806330 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.45ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="33nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806331">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806331?ae"/>
<attribute name="FRES" value="350MHz"/>
<attribute name="IR" value="250mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806331 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="1.9ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="330nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806390">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806390?ae"/>
<attribute name="FRES" value="1100MHz"/>
<attribute name="IR" value="400mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806390 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.45ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="39nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806391">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806391?ae"/>
<attribute name="FRES" value="350MHz"/>
<attribute name="IR" value="150mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806391 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="2.3ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="390nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806470">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806470?ae"/>
<attribute name="FRES" value="900MHz"/>
<attribute name="IR" value="350mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806470 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.65ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="47nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806471">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806471?ae"/>
<attribute name="FRES" value="300MHz"/>
<attribute name="IR" value="150mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806471 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 8 "/>
<attribute name="RDC" value="2.5ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="470nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806560">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806560?ae"/>
<attribute name="FRES" value="900MHz"/>
<attribute name="IR" value="350mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806560 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.65ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="56nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806680">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806680?ae"/>
<attribute name="FRES" value="700MHz"/>
<attribute name="IR" value="350mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806680 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.65ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="68nH"/>
</technology>
<technology name="_7847806820">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/redexpert/spec/7847806820?ae"/>
<attribute name="FRES" value="600MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 7847806820 "/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 12 "/>
<attribute name="RDC" value="0.85ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="82nH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
