<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;BR&gt;Wurth Elektronik - Signal &amp; Communications - RF Inductors - WE-RFH&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;

&lt;BR&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-5000&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/eagle_4.php"&gt;www.we-online.com/eagle&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither Autodesk nor Würth Elektronik eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
&lt;br&gt;Eagle Version 9, Library Revision 2019a, 2019-09-26&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="WE-RFH_1008A">
<description>&lt;b&gt;WE-RFH Ferrite SMD Inductor
&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Szie : 1008A</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="L">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="WE-RFH_1008A" prefix="L">
<description>&lt;b&gt; WE-RFH Ferrite SMD Inductor
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt; Characteristics
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;High thermal stability
&lt;br&gt;Recommended solder profile: Reflow
&lt;br&gt;Operating temperature: –40 ºC to +85 ºC
&lt;br&gt;High inductances
&lt;br&gt;High currents
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt; Applications
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/b&gt;Developed especially for RF applications
&lt;br&gt;Perfect for telecommunication applications
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;a href="https://katalog.we-online.com/media/images/v2/o14842v209%20Family_WE-RFH.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://katalog.we-online.com/media/images/v2/o14842v209%20Family_WE-RFH.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://katalog.we-online.com/en/pbs/WE-RFH"&gt;https://katalog.we-online.com/en/pbs/WE-RFH&lt;/a&gt;&lt;p&gt;

Updated  by  Ella Wu  2019-08-20&lt;br&gt;
2019 (C) Wurth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WE-RFH_1008A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="_744758247A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758247A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="450MHz"/>
<attribute name="IR" value="470mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758247A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 45 "/>
<attribute name="RDC" value="1.18Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="0.47uH"/>
</technology>
<technology name="_744758256A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758256A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="415MHz"/>
<attribute name="IR" value="450mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758256A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 45 "/>
<attribute name="RDC" value="1.33Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="0.56uH"/>
</technology>
<technology name="_744758268A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758268A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="375MHz"/>
<attribute name="IR" value="480mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758268A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 40 "/>
<attribute name="RDC" value="1.2Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="0.68uH"/>
</technology>
<technology name="_744758282A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758282A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="350MHz"/>
<attribute name="IR" value="400mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758282A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 40 "/>
<attribute name="RDC" value="1.6Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="0.82uH"/>
</technology>
<technology name="_744758310A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758310A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="180MHz"/>
<attribute name="IR" value="370mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758310A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 33 "/>
<attribute name="RDC" value="1.7Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="1uH"/>
</technology>
<technology name="_744758312A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758312A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="280MHz"/>
<attribute name="IR" value="760mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758312A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="0.5Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="1.2uH"/>
</technology>
<technology name="_744758315A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758315A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="250MHz"/>
<attribute name="IR" value="630mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758315A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="0.75Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="1.5uH"/>
</technology>
<technology name="_744758318A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758318A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="200MHz"/>
<attribute name="IR" value="630mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758318A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="0.75Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="1.8uH"/>
</technology>
<technology name="_744758322A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758322A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="160MHz"/>
<attribute name="IR" value="520mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758322A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="1.1Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="2.2uH"/>
</technology>
<technology name="_744758327A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758327A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="135MHz"/>
<attribute name="IR" value="520mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758327A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="1.1Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="2.7uH"/>
</technology>
<technology name="_744758333A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758333A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="120MHz"/>
<attribute name="IR" value="460mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758333A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="1.35Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="3.3uH"/>
</technology>
<technology name="_744758339A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758339A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="105MHz"/>
<attribute name="IR" value="420mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758339A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="1.5Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="3.9uH"/>
</technology>
<technology name="_744758347A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758347A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="60MHz"/>
<attribute name="IR" value="400mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758347A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="1.65Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="4.7uH"/>
</technology>
<technology name="_744758356A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758356A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="80MHz"/>
<attribute name="IR" value="370mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758356A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="1.8Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="5.6uH"/>
</technology>
<technology name="_744758368A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758368A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="70MHz"/>
<attribute name="IR" value="360mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758368A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="2Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="6.8uH"/>
</technology>
<technology name="_744758382A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758382A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="50MHz"/>
<attribute name="IR" value="320mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758382A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 20 "/>
<attribute name="RDC" value="2.6Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="8.2uH"/>
</technology>
<technology name="_744758410A">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/744758410A.pdf"/>
<attribute name="FRES" value="40MHz"/>
<attribute name="IR" value="300mA"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="744758410A"/>
<attribute name="Q-FACTOR" value=" 15 "/>
<attribute name="RDC" value="2.8Ohm"/>
<attribute name="VALUE" value="10uH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
