<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;BR&gt;Wurth Elektronik - Connectors - Coaxial Connectors - WR-SMB &lt;br&gt;&lt;Hr&gt;

&lt;BR&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-5000&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/eagle_4.php"&gt;www.we-online.com/eagle&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither Autodesk nor Würth Elektronik eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
&lt;br&gt;Eagle Version 9, Library Revision 2020a, 2020-05-29&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="61613002111501">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Right Angle</description>
</package>
<package name="61612042121504">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Right Angle Rear Mount Bulkhead</description>
</package>
<package name="61612002121503">
<description>&lt;B&gt;WR-SMB Straight</description>
</package>
<package name="61612102121405">
<description>&lt;B&gt;WR-SMB Straight</description>
</package>
<package name="61611042121502">
<description>&lt;B&gt;WR-SMB Right Angle Rear Mount Bulkhead</description>
</package>
<package name="61611002121501">
<description>&lt;B&gt;WR-SMB Right Angle</description>
</package>
<package name="61612202121306">
<description>&lt;B&gt;WR-SMB SMT Edge Card for PCB 1.2 mm Max.</description>
</package>
<package name="61614002111503">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Straight</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PLUG">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JACK">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="61612042121504" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Right Angle Rear Mount Bulkhead&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Jack 
&lt;br&gt;Orientation Type Straight
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176660v209%20Family_WR-SMB_61612042121504.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176660v209%20Family_WR-SMB_61612042121504.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_CONNECTORS_RAR_MOUNT_BULKHEAD/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_CONNECTORS_RAR_MOUNT_BULKHEAD/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61612042121504">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61612042121504.pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Jack"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Straight"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61612042121504"/>
<attribute name="VALUE" value="61612042121504"/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="61613002111501" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Right Angle&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Plug
&lt;br&gt;Orientation Type Right Angle
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176666v209%20Family_WR-SMB_61613002111501.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176666v209%20Family_WR-SMB_61613002111501.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_PCB_THT_PLUG_RIGHT__ANGLE/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_PCB_THT_PLUG_RIGHT__ANGLE/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PLUG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61613002111501">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61613002111501 .pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Plug"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Right Angle"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61613002111501 "/>
<attribute name="VALUE" value="61613002111501 "/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="61612002121503" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Straight&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Jack 
&lt;br&gt;Orientation Type Straight
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176657v209%20Family_WR-SMB_61612002121503.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176657v209%20Family_WR-SMB_61612002121503.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_THT_JACK__STRAIGHT/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_THT_JACK__STRAIGHT/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61612002121503">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61612002121503.pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Jack"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Straight"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61612002121503"/>
<attribute name="VALUE" value="61612002121503"/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="61612102121405" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Straight &lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Jack 
&lt;br&gt;Orientation Type Straight
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176662v209%20Family_WR-SMB_61612102121405.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176662v209%20Family_WR-SMB_61612102121405.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_SMT_JACK_STRAIGHT/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_SMT_JACK_STRAIGHT/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61612102121405">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61612102121405.pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Jack"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Straight"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61612102121405"/>
<attribute name="VALUE" value="61612102121405"/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="61611042121502" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Right Angle Rear Mount Bulkhead&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Jack 
&lt;br&gt;Orientation Type Right Angle 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176656v209%20Family_WR-SMB_61611042121502.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176656v209%20Family_WR-SMB_61611042121502.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_THT_JACK_RIGHT_ANGLE_REAR_MOUNT/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_THT_JACK_RIGHT_ANGLE_REAR_MOUNT/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61611042121502">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61611042121502.pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Jack"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Right Angle"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61611042121502"/>
<attribute name="VALUE" value="61611042121502"/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="61612202121306" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB SMT Edge Card for PCB 1.2 mm Max.&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Jack 
&lt;br&gt;Orientation Type Straight
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176664v209%20Family_WR-SMB_61612202121306.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176664v209%20Family_WR-SMB_61612202121306.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_PCB_END_LAUNCH_EDGE_CARD/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_PCB_END_LAUNCH_EDGE_CARD/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61612202121306">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61612202121306 .pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Jack"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="SMT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Straight"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61612202121306 "/>
<attribute name="VALUE" value="61612202121306 "/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="61611002121501" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Right Angle&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Jack 
&lt;br&gt;Orientation Type Right Angle 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176655v209%20Family_WR-SMB_61611002121501.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176655v209%20Family_WR-SMB_61611002121501.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_THT_JACK_RIGHT_ANGLE/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_THT_JACK_RIGHT_ANGLE/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61611002121501">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61611002121501.pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Jack"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Right Angle"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61611002121501"/>
<attribute name="VALUE" value="61611002121501"/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="61614002111503" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;WR-SMB Straight&lt;/b&gt;
&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
MATERIAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Insulator Material PTFE 
&lt;br&gt;Center Contact Material Brass 
&lt;br&gt;Center Contact Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;Body Material Brass 
&lt;br&gt;Body Plating Gold, min. 0.076µm over Nickel 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;KIND PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Interface MIL-STD-348 
&lt;br&gt;Connector Type SMB 
&lt;br&gt;Gender Plug
&lt;br&gt;Orientation Type  Straight 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;GENERAL INFORMATION 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Operating Temperature -65 up to +165 °C 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;ELECTRICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;f DC~4 GHz  
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MECHANICAL PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Mating Cycle 500 Cycles 
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;PACKAGING PROPERTIES 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;/b&gt;Packaging Tray 
&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/media/o176669v209%20Family_WR-SMB_61614002111503.jpg" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="https://www.we-online.com/catalog/media/o176669v209%20Family_WR-SMB_61614002111503.jpg"  width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Details see: &lt;a href="https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_PCB_THT_PLUG__STRAIGHT/"&gt;https://www.we-online.com/catalog/en/SMB_PCB_THT_PLUG__STRAIGHT/&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
Updated by Ella Wu 2020-05-29&lt;br&gt;
2020(C) Würth Elektronik</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PLUG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="61614002111503">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2 3 4 5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/61614002111503.pdf"/>
<attribute name="GENDER" value="Plug"/>
<attribute name="INTERFACE" value="MIL-STD-348"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="ORIENTATION-TYPE" value="Straight"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value="61614002111503"/>
<attribute name="VALUE" value="61614002111503"/>
<attribute name="Z" value="50Ohm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
