[image: ]
MEDIENINFORMATION
Würth Elektronik stellt Gleichtaktdrosseln für Signal- und Datenleitungen vor
Filterung auf engstem Raum
Waldenburg, 4. November 2026 – Würth Elektronik stellt unter der Bezeichnung WE-SLSP eine weitere Serie an Gleichtaktdrosseln für Signal- und Datenleitungen vor, die hohe Strom- und Spannungsbelastbarkeit mit einer kompakten Bauform kombiniert. Die SMT-Bauelemente zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe von nur 2,5 mm, eine hohe Nennspannung von 100 V und geringe Streuinduktivität aus.
Die neuen Gleichtaktdrosseln sind für Anwendungen mit gekoppelten Leitungen für Daten und Versorgungsspannung ausgelegt, die eine hohe Signalintegrität und elektromagnetische Verträglichkeit bei begrenztem Platz auf der Leiterplatte erfordern. Das Bauelement ist in Versionen mit verschiedenen Nennströmen und einer breiten Auswahl an Impedanzwerten bei 100 MHz verfügbar.
Varianten für verschiedene Impedanzwerte
Die Anwendungen für die besonders kompakte Gleichtaktdrossel reichen von USB-C-Anschlüssen in der Unterhaltungselektronik über SPS-Anbindungen an 24-V- bis 48-V-Bussysteme im industriellen Umfeld bis zu Mikrowechselrichtern im Bereich erneuerbarer Energien oder 48-V-PoE in der Telekommunikation. Das SMT-Gehäuse in der Größe 5050 bietet eine Höhe von nur 2,5 mm und fügt sich so mit vier Anschlüssen optimal in flache Baugruppen ein. WE-SLSP deckt Impedanzwerte von 100 Ω bis 2000 Ω bei 100 MHz ab. Die Nennströme reichen von 1,3 A bis 6 A. Die Gleichstromwiderstände liegen je nach Variante zwischen 15 mΩ und 73 mΩ.
Kostenlose Muster ab sofort erhältlich
Die Gleichtaktdrosseln sind in allen Versionen ab sofort ab Lager verfügbar. Wie gewohnt gibt es dabei bei Würth Elektronik keinen Mindestbestellwert. Entwickler und Entwicklerinnen bekommen kostenlose Muster gestellt.
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Über die Würth Elektronik eiSos Gruppe
Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie und Technologie-Enabler für zukunftsweisende Elektroniklösungen. Würth Elektronik eiSos ist einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen und in 50 Ländern aktiv. Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika versorgen die weltweit wachsende Kundenzahl.
Das Produktprogramm umfasst passive Bauelemente, Power Module, digitale Isolatoren, Optoelektronik, elektromechanische Komponenten, Wärmemanagementlösungen, Sensoren und Funkmodule. Abgerundet wird das Portfolio durch kundenspezifische Lösungen.
Die Verfügbarkeit ab Lager aller Katalogbauteile ohne Mindestbestellmenge, kostenlose Muster und umfangreicher Support durch technische Vertriebsmitarbeitende und Auswahltools prägen die einzigartige Serviceorientierung des Unternehmens. 
Würth Elektronik ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, und beschäftigt rund 7300 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Würth Elektronik Gruppe einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro.
Würth Elektronik: more than you expect!
Weitere Informationen unter www.we-online.com
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